## LFS TV Director - ein Addon für Live for Speed

von Soeren Scharf

Zurück zum Hauptmenü | English version

### Installationshinweise

Der LFS TV Director muss auf demselben PC installiert werden, auf dem auch LFS läuft.
Entpacke alle Dateien in einen Ordner, danach sollte folgende Verzeichnisstruktur wie im folgenden Bild dargestellt auf dem Rechner vorhanden sein:

###
- TVdirector.exe

Das ist das Hauptprogramm, welches die Kameras kontrolliert. Dieses Programm muss auf die cam-Dateien und auf die pth-Dateien zugreifen können. Deshalb ist es wichtig, dass die Unterordner genauso wie im Bild angegeben vorhanden sind!

###
- TVdirectorGUI.exe

Das ist die grafische Oberfläche, welche es erlaubt, die Kameras manuell zu steuern und auch die Kameradateien zu verändern. Dieses Programm braucht nicht wie oben abgebildet im gleichen Verzeichnis wie TVdirector.exe zu liegen. Es kann auch überall anders auf dem PC oder sogar auf einem anderen PC liegen.

###
- cam-Unterverzeichnis

Dieses Unterverzeichnis beinhaltet die Kameradateien. Diese Dateien haben sämtliche Kamerapositionen abgespeichert. Für jede Streckenvariante gibt es genau eine Kameradatei. Diese Programmversion 0.3 enthält Kameradateien für Aston, Blackwood und Westhill.

###
- pth-Unterverzeichnis

Dieses Unterverzeichnis enthält die pth-Dateien. In diesen Dateien ist der Streckenverlauf gespeichert. Für jede Streckenvariante gibt es genau eine pth-Datei. Die in dieser Programmversion 0.3 enthaltenen pth-Dateien sind für LFS S2 Patch Y gültig. Ältere LFS Versionen können andere pth-Dateien älteren Datums erfordern. Bitte beachten, dass die entsprechenden Kameradateien der entsprechenden Streckenvarianten damit ebenfalls angepasst werden müssen. Die aktuellste Version der pth-Dateien kann direkt von der LFS-Seite unter http://www.liveforspeed.net/?page=coderfiles heruntergeladen werden.

###
- views-Unterverzeichnis

Im views-Verzeichnis und dessen Unterverzeichnissen liegen die Dateien für die Onboard-Kameras. Für jede LFS-Version und sogar für jeden einzelnen Testpatch kann ein separates Unterverzeichnis definiert werden (siehe cvw.ini). Die cvw-Dateien werden in das views-Verzeichnis der LFS-Installation kopiert und überschreiben somit die Kameraeinstellungen für die Cockpit- und die benutzerdefinierte Ansicht. Daher wird beim Aktivieren des TV Directors ein Backup dieser Dateien angelegt und nach Beendigung wieder zurückkopiert. Sollte der TV Director oder gar der komplette PC abstürzen, dann muss man die Dateien manuell zurückkopieren.